Aire Acondicionado y COVID 19

Si bien no hay protocolo estricto al respecto (pues varían mucho las condiciones del lugar y equipos de AA), existe consenso en que, debido a que los distintos modelos NO poseen filtros biológicos y el aire recircula dentro del ambiente, se recomienda VENTILAR naturalmente el lugar (apertura de ventanas o puertas) al mismo tiempo que permanezca encendido el equipo -en especial en las salas de espera- o bien, entre paciente y paciente, ventilar cuidadosamente y en forma completa la sala del consultorio.